Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

180. Руководитель организации организует проведение **противопожарного инструктажа** с лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - **2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами)** и исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов.

181. Запрещается сеять колосовые культуры **в границах полос отвода** и охранных зонах железных дорог, а также в границах полос отвода автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.

Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров.

182. **Уборка** зерновых **начинается с разбивки** хлебных массивов на участки площадью **не более 50 гектаров**. Между участками **делаются** **прокосы** шириной **не менее 8 метров**. Скошенные зерновые с прокосов немедленно убираются. **Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров.**

184. **При уборке** хлебных массивов площадью **более 25 гектаров** в постоянной готовности должен быть **трактор с плугом для опашки** зоны горения в случае пожара.

185**. Запрещается выжигание сухой** травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) **на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.**

186. **Правообладатели** земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий **от зарастания сорной растительностью** и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

188. В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:

а) **курить** вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), **имеющие неисправности**, которые могут послужить причиной пожара;

в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) **без капотов** или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) **без искрогасителей**, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, а также без первичных средств пожаротушения;

д) **выжигать пыль** в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

189. В период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже 2 раз за смену.